Ve Speciálním použití vstupů lze nastavit jak se mají chovat vstupy jednotky
Použít pro Start obrábění vstup č. je vstup kterým se ovládá spuštění pracovního cyklu

Použít pro Stop obránění vstup č.  je vstup kterým lze pracovní cyklus přerušit (první aktivace vstupu) i ukončit (druhá aktivace vstupu)

Použít pro test klíče vstup č. je vstup ke kterému je připojen klíč seřizovače, bez něhož nelze měnit parametry obrábění, ref. bod, nastavení programu,otevřít soubor, spustit obrábění a otevřít kryt stroje

Použít pro test krytu vstup č. je vstup kterým je ověřeno zda je kryt stroje uzavřen a je možné spustit obrábění.

Prodleva na dotočení vřetene určuje po jaké době je možné otevřít kryt stroje.

Dejte pozor na bezpečnost, testy výstupů se sepnou hned po zaškrtnutí patřičného políčka!