Nejčastější adresa interpolační jednotky 
a čítače pozice je 0.

U jednoprocesorového řešení je adresa čítače
polohy stejná jako adresa interpolační jednotky.
Obě funkce řeší jeden procesor.

U dvouprocesorového řešení je
adresa čítače polohy o 1 větší než adresa
interpolační jednotky.

Pokud je použita jednotka vřetene na řízení
frekvenčního měniče, tak nejčastější adresa je 7.

Min. a Max. pulsů/s představuje nejmeší
a největší rychlost interpolační jednotky,
obvykle nebývají přístupné, program je
vyplní podle nalezené interpolační jednotky.




