Jako JMÉNO volte snadno poznatelnou zkratku.
Každý vstup může být použit jako přerušovací při
OBRÁBĚNÍ. Jestli je aktivní v log.0, nebo log.1, se určí
ve sloupci POLARITA. Vstupy, které nechcete použít
jako přerušovací můžete zablokovat ve sloupci
POVOLENO zapisem 0 do patřičného řádku.
Ve sloupci STAV je neustále aktualizován současný
stav všech vstupů.

Pozn: Všechny vstupy nemusí být fyzicky přítomny,
např. GVE84 má jen 0,1,2. GVE66 0,1,2,3,6,7,14,15.

Vstupy 0,1,2 jsou použity jako referenční spínače vždy,
jsou použity při hledání počátku stroje.
Rutina hledání počátku stroje ignoruje Povolení,
a  používá je vždy. Polarita musí být správně, tu
respektuje.
Při obrábění mohou sloužit jako kontrola, že stroj
nejede "pod nulu". (Ztráta kroku při velmi těžkém
řezu.) Podobně lze použít vstupy 4,5,6.

Vstupy 14 a 15 jsou použity při měření nástroje
sensorem. Pokud ho používáte, respektujte:
14=Tlačítko sensoru, Polarita=0
15= Hříbek sensoru,  Polarita=1
Tlačítko sensoru může být s výhodou použito
na přerušení obrábění, klávesnice je někdy
"po čertech daleko".

KAŽDÉ přerušení, které během obrábění vznikne,
VYPNE vřeteno, laser atd., ZVEDNE osu Z až nahoru
a ČEKÁ na reakci uživatele.
Uživatelé se obvykle do konfigurace přerušení
nehrnou, ale při správné konfiguraci a spolehlivých
čidlech je to výkonná pomoc při ohlídání obrábění.
Např.: ztráta vakua, došla chladící kapalina,
přehřátí vřetene a podobné lahůdky, na které
nestačíte včas zareagovat, nebo si jich vůbec
nevšimnete.

Další podrobnosti o vstupech můžete konzultovat
ve firmě Gravos.

