V tabulce jsou polohy výměny nástrojů, t.j. místo,
kam si stroj pojede pro nástroj, kde zastaví, a čeká
na nasazení nástroje a reakci uživatele
(měření, pokračování, atd..).
Pro ruční výměnu je asi nejpraktičtější poloha 0,0,0.
Jen pokud zde máte nějakou upínku, nebo něco,
co vám překáží při vlastní výměně, tak volte jinou polohu.

Pokud je použitá automatická výměna nástrojů, tak si
stroj nástroj vezme sám, změří ho a pokračuje. Pak tyto
polohy MUSÍ souhlasit s fyzickými polohami nástrojů
v držáku. Z této polohy se spouští sekvence pro výměnu.
Další parametry pro automatickou výměnu jsou na kartě
Automatika.

