Pohyblivý sensor slouží k zaměření povrchu materiálu.
Pevný sensor se používá při výměně nástrojů.

Jsou v zásadě 2 způsoby práce se sensory.

1)každým nově nasazeným nástrojem změříte
  povrch materiálu pohyblivým sensorem.

2)prvním nasazeným nástrojem změříte povrch
  materiálu pohyblivým sensorem, a pak ještě změříte
  nástroj pevným sensorem. Při každém nově
  nasazeném nástroji provedete již jen měření pevným
  sensorem, a program z těchto měření koriguje hladinu
  Z tak, jako by se jednalo o stejně dlouhé nástroje.
  Tohoto způsobu se dá s výhodou použít při 3D
  obábění, kdy po použití prvního nástroje je původní
  povrch obroben, a není již kde měřit.
  Pokud použijete místo připevněného sensoru
  pohyblivý, tak ho dávejte vždy na stejné místo
  (hlavně výškově).

Na polohu Start měření se jede rychloposuvem,
a teprve od tohoto místa začíná vlastní měření.

Tloušťka představuje hodnotu, kterou přičte program
ke zjištěné poloze Z. Je to vzdálenost od spodní plochy
sensoru k hříbku v tu chvíli, kdy nástroj jede pomalu
od sepnutého sensoru nahoru a sensor se právě
rozepne,
t.j. tato hodnota Z osy se použije. Tato hodnota jde
změřit snadno posuvkou, nebo lépe mikrometrem.

Pokud je zaškrtnuto políčko Používat tlačítko, tak
vlastní měření začne až po stisku tohoto tlačítka
(pokud ho sensor ovšem má).
Pokud během měření uvolníte tlačítko, tak se pohyb
k sensoru zastaví, a čeká se na opětovný stisk.

