Terminal PLUS v0.2
-------------------------

Terminal Plus je program určen pro ovládání HW interpolačních jednotek
pomocí jejich nativních příkazů a je vhodný zejména pro drobnou automatizaci.

Menu 
--------
Port: 
-Zde se nastavuje komunikační port a rychlost připojení jednotky.

Nastavení/Ovládání:

Pro START použít vstup č.:
-Zde můžete nastavit vstup na jednotce který bude sloužit jako START 
 pro spuštění odesílání sekvence příkazů. Ke spuštění dojde při změně
 stavu vstupu, není tedy potřeba nastavit jeho polaritu.  
 Pokud dojde ke změně stavu vstupu během odesílání (červená nebo žlutá
 barva stavové LED), bude spuštění ignorováno (již je spuštěno).

Interval čtení stavu vstupu:
-Zde se nastavuje jak často se má hlídat stav vstupu pro signál START.
 Změna stavu vstupu musí tedy trvat nejméně zde nastavenou dobu.

Nastavení/Kontrolní součty: 
-Zde lze zapnout odeslání příkazů včetně kontrolních součtů.

Nastavení/Převádět na velká písmena:
-Zapne automatickou konverzi znaků příkazů na velká písmena.

Nastavení/Zobrazovat všechny odpovědi:
-Po zapnutí této volby se ve výpisu odpovědí jednotky budou zobrazovat
 všechny odpovědi, včetně dotazů na stav portu a dotazů na stav fronty.

Textová pole
----------------
Příkaz: 
-Zde lze napsat jeden příkaz a okamžitě jednotce odeslat klávesou Enter.

Sekvence:
-Zde nadefinovaná sekvence příkazů se po stisknutí tlačítka Spustit nebo 
 při signálu Start začne  postupně odesílat jednotce.

Odpověď: 
-Zde se vypisují odpovědi jednotky

Prefix:
-Zde se nastavuje prefix a adresa které jednotce se mají příkazy odesílat, 
 defaultně !0

Počet opakování: 
-Zde lze nastavit počet opakování sekvence příkazů v rozsahu 1 - 99999

Tlačítka
----------
1x Odeslat: 
-Odešle 1x sekvenci příkazů jednotce

Smazat: 
-Smaže obsah pole

Otevřít: 
-Načte do pole Sekvence příkazy ze souboru *.sqv. Soubory jsou textové
 a lze je editovat v libovolném textovém editoru.

Uložit: 
-Uloží pole Sekvence do souboru *.sqv.

Spustit: 
-Spustí odesílání sekvence příkazů jednotce.

Zastavit:
-Zastaví automatické odesílání sekvence příkazů.

Stavová LED:
-----------------
-Zelená - bez činosti, je možné odesílat.
-Žlutá - program čeká nastavenou prodlevu.
-Červená - probíhá odesílání sekvence příkazů.

Příkazy:
----------
Připojená jednotka musí příkaz podporovat, které  příkazy to jsou, se dočtete
v datasheetu příslušné jednotky.

Vyjímku tvoří příkaz pause, který se jednotce neodesílá ale na který reaguje pouze
program Terminal PLUS a je to prodleva která se čeká před odesláním následujícího
příkazu. Jednotky jsou v mS. tedy např. Pause2000, program čeká 2s, než odešle 
další příkaz.

(C) GRAVOS 07.04.2011

Historie verzí:
-----------------
v0.2 (aktuální) přidána možnost použit pro odeslání sekvence vstup na jednotce
v0.1 první zveřejněná verze


