do jména vstupu můžete napsat jméno hlídané položky, polarita (plrt) určuje kdy má být vstup aktivní, Alarm (Alrm1,Alrm2) nastavte pro vstupy které mají způsobit sepnutí relé výstupů na I/O jednotce nastavených na funkci Alarm1 nebo Alarm2.

Výstupy, jednotlivé relé můžete nastavit na specifickou funkci ovládanou automaticky (stavy stroje - Připraven, Čekám, Činnost, ovládání mazání stroje, automatická brzda osy A a Automatické úpínky) nebo funcki ovládanou uživatelem/ programem (reverz vřetene, Ruční upínky M10/11 a uživatelské M kódy M90-M99)

další nastavení funkcí výstupů najdete na podzáložce Nastavení.

Použití Alarmů: výstup nastaven na Alarm je sepnut automaticky vstupem na jednotce. Lze je použit pro ovládání výstražného zařízení např. sirénu pro případy kdy je nutné přivolat obsluhu stroje ale není nutné okamžitě zastavit stroj nebo pro přerušení obrábění pripojením výstupu alarmu na vstup interpolační jednotky.