Pokud používáte frekvenční měnič, tak tak zde zadejte
Min. a Max. otáčky motoru.

Zadejte skutečné hodnoty, aby souhlasily skutečné
otáčky s žádanými.
Pokud např. motor má maximální otáčky 20000ot/min.,
tak nezadávejte 30000ot/min., i když byste si je třeba
přáli. Motor se rychleji točit nebude, jen v programu
uvidíte místo skutečných hodnot bludy.

Pokud si zapnete vřeteno, a odejdete z formuláře
Nastavení, tak se bude točit dál, a můžete toho využít
pro "ruční" obrábění v polohovacím režimu, nebo
vřeteno nechat nějakou dobu rozehřát
před velmi přesným obráběním.

Dejte pozor na bezpečnost, výstupy se sepnou
hned po zaškrtnutí patřičného políčka!

