Panovací poměr představuje část obrazovky, o kterou se posune pohled při posunech šipkami.
Např.: 0,1 je posun o 10%

Poměry zvětšení: kolikrát se zvětší/zmenší zoom při stiskukláves, nebo pohybem kolečka myši o 1 zub.

Kolečkem myši k sobě zvětšovat je pro přizpůsobení programu zvyklostem uživatele.

Po natažení souboru všechny hladiny zapnout způsobi zapnutí všech hladin v souboru pro zobrazení i obrábění.

Vnutit měření při výměně neumožní pokračovat v obrábění bez měření pohyblivým senzorem.

Zobrazovat výpis gkódů za provozu zapne zobrazení gkódu v okně programu při obrábění.

Krokovat obrábění zpřístupní tlačítka Krok/Start/Konec při obrábění.

Automaticky ukládat nastavení (při změně nastavení) automaticky uloží změny v nastavení při opuštění panelu s nastavením tlačítkem OK.

Automaticky ukládat nastavení (při ukončení programu) automaticky uloží změny v nastavení při ukončení programu Armote.

Adresář 2D souborů je adresář který se otevře při Otevřít 2D.

Adresář 3D souborů je adresář který se otevře při Otevřít 3D.



